|  |
| --- |
| **1. AMAÇ VE KAPSAM:**Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Tesisleri laboratuvarında bulunan üç faz kesicinin kullanımı için gereklidir.**ÜÇ FAZ KESİCİ (3-PHASE CUTTER) KULLANMA TALİMATI****2. GÖREV VE SORUMLULUK**Tüm Laboratuvar çalışanları.**3. TALİMATIN DETAYI****3.1. Cihazın Çalıştırılması**- Açma-kapama işlemi arıza durumlarına göre röle sistemi üzerinde bulunan aç/kapa butonları tarafından yapılmaktadır.- Kesicide akımın iletimi ve kesimi için sabit ve hareketli olmak üzere iki tip kontak grubu vardır. Kesici devreye girdiğinde hareketli kontak sabit kontaktan ayrılarak enerjiyi keser.- Kontaklarda meydana gelen arkın söndürüldüğü kısımdır. Üretim aşamasında belirlenen yöntemlerle bu kısımda, oluşan arklar söndürülerek kontakların ve kesicinin zarar görmesi önlenerek ömrü uzatılır.- Manuel olarak açma-kapama yapmak mümkündür. - Manuel açma için (devre yük altında bulunabilir) kol vasıtasıyla kesici açma işlemi yapılabilir.- Manuel kapama için (devre yük altında bulunabilir) kol vasıtasıyla kesici kapama işlemi yapılabilir.**3.2. Dikkat Edilecek Hususlar**- Kesiciyi işletmeye almadan önce birkaç kez yüksüz çalıştırmak hem kesiciyi kontrol açısından hem de sistemin karşılaşacağı aksaklıkları önlemek açısından önemlidir.**4. REFERANS DÖKÜMANLAR**Cihaza ait kullanım kılavuzu. |