|  |
| --- |
| **1. AMAÇ VE KAPSAM:**  **AMAÇ:** Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır  **KAPSAM:** Bu talimat, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuvarını kapsamaktadır.  **2. GÖREV VE SORUMLULUK**  **SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur.  **3. TALİMATIN DETAYI**  .1. Cihazın fişini prize takınız  2. Cihazın arkasında bulunan açma/kapama anahtarını açık konuma getiriniz  3. Cihaz aktif hale gelene kadar bekleyiniz (tahmini 120-240 saniye) 4. Cihazın üst kapağını yukarı yönde kaldırarak açılmasını sağlayınız ve örneklerinizi yerleştiriniz.  5. Ön paneldeki dokunmatik ekrandan “Browse” tuşuna basınız  6. Size uygun olan programı seçin ve start/Run Tuşuna basarak sistemin çalışmasını sağlayınız.  7. İşleminiz bittikten sonra stop tuşu ve arkasından “OK” tuşuna barak işlemi bitiriniz.  8. Run-Report Ekranını “X” tuşuna basarak kapatınız  9. Metotlar ekranını “X” tuşuna basarak kapatınız  10. Menü ekranını “(I)” tuşuna basarak kapatınız  11. Cihazın arkasındaki anahtarı kapalı konuma getiriniz ve fişini prizden çıkarınız  **3.2. Dikkat Edilecek Hususlar**  - Cihazın kullanımı bittikten sonra ön yüzde bulunan kol OFF konumuna getirilerek kapatılmalıdır.  **4. REFERANS DÖKÜMANLAR**  Cihaza ait kullanım kılavuzu. |