|  |
| --- |
| **1. AMAÇ VE KAPSAM:****AMAÇ:** Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır**KAPSAM:** Bu talimat, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuvarını kapsamaktadır.**2. GÖREV VE SORUMLULUK****SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur.**3. TALİMATIN DETAYI**.1. Cihazın fişini prize takınız 2. Cihazın arkasında bulunan açma/kapama anahtarını açık konuma getiriniz 3. Cihaz aktif hale gelene kadar bekleyiniz (tahmini 120-240 saniye) 4. Cihazın üst kapağını yukarı yönde kaldırarak açılmasını sağlayınız ve örneklerinizi yerleştiriniz. 5. Ön paneldeki dokunmatik ekrandan “Browse” tuşuna basınız 6. Size uygun olan programı seçin ve start/Run Tuşuna basarak sistemin çalışmasını sağlayınız. 7. İşleminiz bittikten sonra stop tuşu ve arkasından “OK” tuşuna barak işlemi bitiriniz. 8. Run-Report Ekranını “X” tuşuna basarak kapatınız9. Metotlar ekranını “X” tuşuna basarak kapatınız 10. Menü ekranını “(I)” tuşuna basarak kapatınız 11. Cihazın arkasındaki anahtarı kapalı konuma getiriniz ve fişini prizden çıkarınız**3.2. Dikkat Edilecek Hususlar**- Cihazın kullanımı bittikten sonra ön yüzde bulunan kol OFF konumuna getirilerek kapatılmalıdır.**4. REFERANS DÖKÜMANLAR**Cihaza ait kullanım kılavuzu. |